#include<p89v51rd2.h>

#include<delay.h>

#include<lcd.h>

int i=0;

void main(){

LCD\_Init();

while(1){

//

if(P3\_5==0){

for(i=0;i<15;i++){

LCD\_cursorpos(1,i);

LCD\_data("SWAPNA REDDY");

P3\_7=0;

P0\_3=0;

delay\_ms(100);

LCD\_clrdisp();

}

}

else{

P3\_7=1;

P0\_3=1;

}

if(P3\_4==0){

for(i=0;i<15;i++){

LCD\_cursorpos(2,i);

LCD\_data("MANISHA");

P3\_6=0;

P0\_3=0;

delay\_ms(100);

LCD\_clrdisp();

}}

else{

P3\_6=1;

P0\_3=1;

}

}

//

}